项目名称：关于首都医科大学附属北京中医医院
医疗设备市场调研的公告
项目编号：BJZYYY-SBDY-YXGCB-20260107
调研项目内容：
	调研序号
	调研
设备
名称
	主要功能/临床需求
	数量
	预算总金额
(万元)

	1
	可视化喉镜
	可视喉镜通过高清摄像头将咽喉部图像实时传输至显示屏，使医生能够清晰观察声门和喉部结构，从而在全身麻醉、急救或呼吸衰竭时准确放置气管导管。相比传统喉镜，它减少了视线盲区，尤其适用于颈椎活动受限、张口度小或咽喉结构异常的患者，可显著提高插管效率并降低喉部损伤风险。
	1
	4.8

	2
	恒温箱
	应用于药物稳定性测试、药物贮存和药物配制等环节，确保药物在符合要求的恒定温度下保存，以保证其质量和有效性。
	5
	1.5

	3
	灌装机
	对液体、膏体、粉剂、颗粒等物料进行定量分装，提升科室工作效率。
	1
	1.8

	4
	振荡筛
	膏体、粉剂、颗粒等物料通过高频率震动，从而实现高效筛分，可更换滤网，满足不同的筛分需求，提升科室工作效率。
	1
	2.65

	5
	颗粒袋装机
	主要用于颗粒状物料、药品颗粒自动化包装的设备，可适应不同规格的包装材料且符合药品卫生标准，能够缩短药品分装时间，提升整体工作效率和质量，提升药品分装的准确性。
	1
	3.8

	6
	软膏搅拌机
	主要用于医院制剂室、日化厂、科研所、实验室配制药液、软膏、冷霜等理想的搅拌设备。
	1
	5

	7
	全自动智能片剂包装机
	主要用于包药品中圆片状及圆粒状物品，较大提高制剂生产效率。
	1
	6.5

	8
	管式离心机
	主要用于分离各种难分离的悬浮液和乳浊液。
	1
	8.5

	9
	真空干燥箱
	主要用于干燥热敏性、易分解和易氧化的物质，广泛应用于实验室、医等行业。
	1
	19.5

	10
	病床
	提高患者护理、安全性和舒适度，还能在康复过程中发挥关键作用。从辅助医护人员操作到改善病患的照护环境。
	1
	0.43

	11
	神经外科手术器械
	刮匙*14、 器械钳*2、医用剪*7、止血钳*7、咬骨钳*5、医用镊*2、外科牵开器*3、高频手术系统：双极镊*2
	1
	18

	12
	便携式多功能床秤
	主要用于卧病在床的病患测量体重。带有轮子和手把，方便医疗人员轻松搬移到病房内使用。
	1
	4

	13
	便携式全自动身高体重测量仪
	主要用于医生或护士可以快速准确地了解患者的身高和体重，以便更好地评估其健康状况。
	6
	12

	14
	全自动尿液分析仪
	用于尿液检测的医疗仪器，属于干化学尿液分析仪的进阶产品。 其采用多波长反射法检测原理，通过特定波长光源照射试纸条试剂区，根据反射率计算生化成分含量，可检测尿pH、葡萄糖、蛋白质、隐血等10-14项指标。
	1
	10

	15
	全自动尿液有形成分分析仪
	用于临床尿液样本有形成分分析的医用检验仪器，可对尿液中的红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌等多种有形成分进行识别与定量分析。
	1
	10

	16
	生物显微镜相差专用物镜
	用于细胞学、细菌学、新鲜血液标本及水生浮游生物等的低衬度、不染色的活体样品标本的观察和研究。
	2
	6

	17
	水分仪
	保障临方制剂的质量均一性与疗效稳定性，中药临方制剂(如蜜丸)的水分含量直接影响成品保存期限和药效释放速度。水分仪通过数字化测量替代传统经验判断,显著提升工艺可控性。
	1
	0.58

	18
	操作台
	用于临方调配各种剂型的展开操作。
	1
	0.58

	19
	全自动制丸机
	传统汤剂存在煎煮繁琐、口感苦涩、携带不方便等问题，导致患者依从性差。水丸体积小、易吞服、不易吸潮，且可以通过蜂蜜等辅料矫味，显著改善服用体验。
	1
	0.65

	20
	密度仪
	测量液体或颗粒密度
	1
	0.75

	21
	送药车
	为医疗机构提供药品配送服务的交通工具，用于将药品和医疗用品从药房或仓库运送到医院科室、诊所或患者床边。它可以显著提高药品配送效率，减少医护人员的工作负担，并缩短患者等待时间。
	1
	0.85

	22
	蜜丸烘干机
	烘干机
	1
	0.95

	23
	三维运动混合机
	混合机
	1
	1.5

	24
	医用冷藏箱
	主要用于在低温环境下储存药品、疫苗、血液制品及生物制剂，确保其活性和安全性。
	2
	1.9

	25
	铝塑包装机
	包装机
	1
	2.2

	26
	立式选丸机
	立式
	1
	2.5

	27
	操作台
	用于临方调配各种剂型的展开操作。
	4
	2.6

	28
	操作台
	用于临方调配各种剂型的展开操作。
	5
	2.9

	29
	三边封粉剂包装机
	包装机
	1
	3.2

	30
	圆角异型液体包装机
	异形液体包装机
	1
	5

	31
	纯水机
	主要用于制备高纯度水的装置。
	1
	10

	32
	中药膏体包装机
	主要用于膏状、半流体等粘性中药产品自动包装的设备。
	2
	15.4

	33
	全自动硬胶囊填充机
	主要用于将粉末、颗粒状药品原料或辅料，填充到空心胶囊壳中，完成胶囊的闭合与成型。
	1
	16

	34
	液体真空煎药机
	主要用于中药的包装和煎煮。
	4
	76

	35
	内镜用二氧化碳
	用于内窥镜手术专门设计的气体输送系统，其核心功能是通过精密控制CO₂的流量、压力和温度，维持手术视野的清晰度与稳定性。
	2
	10

	36
	强脉冲光治疗仪
	主要用于改善皮肤问题、促进组织修复和美容的非侵入性医疗设备。
	1
	245

	37
	短波理疗仪
	主要用于治疗炎症、软组织损伤、慢性疼痛等多种疾病，具有改善血液循环和促进组织修复的效果。
	1
	45

	38
	等离子设备
	泌尿外科微创手术医疗设备
	1
	10

	39
	全自动智能采血系统
	智能采血系统是一种结合自动化识别、精确定位和智能监控的采血辅助设备，旨在提升采血的准确性和患者舒适度。以图像识别技术为例系统通过高精度摄像头捕捉手臂血管图形，结合人工智能深度学习模型，精确分析血管的深度、宽度和形态，有效避免误穿和血管损伤。
	1
	260

	40
	卡式消毒盒
	主要用于医院、实验室等领域的无菌保存，通过加热（高温）和压力（高压）来灭活和破坏微生物，从而达到消毒和灭菌的目的。
	4
	12

	41
		呼吸湿化器（快充式经鼻高流量湿化通气系统）
	高流量加温湿化呼吸机主要用于通过鼻塞导管向鼻腔直接输送经加温加湿的空气—氧气混合气。
	2
	6

	42
	医用手术灯
	主要用于手术时提供高质量的照明。
	1
	30

	43
	医用防褥疮气垫
	用于临床收治危重患者及特殊照护患者预防压力性损伤使用。减少患者住院期间皮肤损伤的发生。
	3
	1.8

	44
	电动吸引器
	能迅速清除患者气道内分泌物及患者体内渗出物、冲洗液。
	1
	0.2

	45
	紫外线消毒器
	主要在急诊使用紫外线杀菌的设备，它可以有效地消灭空气中的细菌、病毒、真菌等微生物，从而达到消毒的目的。
	8
	24

	46
	呼吸道廓清系统
	主要用于急诊清除气道淤积物和分泌物,并改变气道气流来改善呼吸困难等症状。
	1
	25

	47
	全数字超声引导系统
	主要用于超声引导穿刺，要求包含3CG磁导航技术。
	1
	29.8

	48
	等离子手术设备
	骨科手术使用。
	1
	2.2

	49
	病房牵引床
	骨科病房使用
	9
	3.87

	50
	腹腔镜手术器械（套）
	主要用于微创手术，它通过腹腔镜器械进入人体腹腔进行操作，具有创伤小、恢复快、出血少等优点。数量（气腹针1；10mm戳卡2；5mm戳卡3；转换头2；转换套管2；分离钳1；抓钳1；输尿管钳1；肠钳1；剪刀1；长穿刺针1；持针器1；吸引器1；双极电凝钳1；单极电钩1；单极电缆线1；双极电缆线1）
	1
	8

	51
	膨宫管
	用于扩张宫腔、维持手术视野清晰并辅助冲洗和排出组织碎片过注入液体或气体，使宫腔膨胀，便于医生观察和操作，同时帮助清除血液或分泌物，提升手术安全性和效率。
	1
	0.3

	52
	纤维导光束
	用于食道癌筛查、胆管炎诊断及膀胱肿瘤检查。
	1
	0.5

	53
	膨宫泵
	宫腔镜检查，宫腔镜下子宫内膜息肉/粘膜下肌瘤电切术，宫腔镜下宫腔粘连分解术，宫腔镜下节育器及异物切除术。
	1
	4

	54
	电动子宫切除器及配套手术器械
	主要用于进行子宫切除手术。这种机器可以通过电脉冲和机械切割来切割和切除子宫，比传统的手动手术刀更精确、更安全。电动子宫切除器可以减少手术时间和手术难度，提高手术成功率，减少出血和感染的风险。（含配套刀、肌瘤钳）
	1
	5

	55
	双极电切环
	通过电流的双向流动来切割组织，切割效果更加精确，适用于较大的病变切除。
	24
	7.2

	56
	宫腔检查镜
	主要用于诊断和处理子宫腔内异常情况。
	1
	8

	57
	高清腹腔镜
	主要用于微创手术的医疗设备，够精细显示手术中的细微血管、神经和筋膜层次，应用于肝胆胰、结直肠、妇科、泌尿外科等多类手术，有助于医生实现更精细的操作，减少手术创伤和出血。
	2
	10

	58
	宫腔电切镜
	通过电切环切割子宫内膜，并通过电凝刀凝固或切割组织，适用于子宫内膜增生、子宫内膜息肉、宫腔粘连等宫腔疾病。
	3
	16.8

	59
	高频手术设备（LEEP）
	主要用于治疗宫颈病变，通过环型钨丝电极产生超高频电波，使细胞内水分蒸发实现组织切割，同时保留样本完整性以供病理检查。
	1
	20

	60
	升降桌
	医护人员根据患者的体位和操作需求，快速调整护理桌的高度，从而更加便捷地进行护理操作，提高工作效率。
	3
	0.48

	61
	口服药车
	用于协助口服药的发放。多功能药车的使用使患者服药情况(错服、少服、漏服、服药不及时)得到改善、护士口服药识别能力得到提高。
	1
	0.6

	62
	送药车
	用于将药品、医疗用品等送到病房或患者处提高了送药效率，减轻医护人员的工作负担，提升医疗服务的质量。
	1
	0.68

	63
	治疗车
	主要用于手术器械、药品运输及转运。
	3
	1.35

	64
	床单位臭氧消毒机
	将高浓度臭氧以半封闭增压渗透方式输入包裹于专用床罩中的被褥、床垫、枕芯等里面,达到为床单位消毒的目的。有效的解决院内交叉感染的现象
	1
	1.5

	65
	G型振动叩击排痰仪
	术前气道清洁、哮喘、慢性支气管炎等病症，具有促进分泌物排出、缓解支气管痉挛、松弛呼吸肌、改善肺部血液循环及预防静脉淤滞等作用。
	1
	2.5

	66
	轮式鼻饲泵
	主要用于人体的生理营养素代谢和利用，能安全、有效地促进和维护完整的胃肠道结构与功能，保护胃勃膜屏障，减少并发症。 
	12
	9.36

	67
	电子鼻咽喉镜图文系统
	主要用于鼻、咽、喉部位疾病的检查、诊断以及治疗。
	1
	5

	68
	低温等离子射频消融系统
	主要用于耳鼻喉科（如扁桃体肥大、鼾症）或 骨科 （如椎间盘突出）等疾病的治疗。
	1
	29


备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
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